|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type | code | custom | electrode gap | gasket/seal | Interval | key dimensions | thread length | thread | recommended tightening torque | detail |
| AR12YS | 1518 | \* | 0,7 | P | max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm |  |
| AR14YS | 1519 | \* | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 10x1,00 | 10-15 Nm |  |
| BR14S | 1525 | \* | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 15-20 Nm |  |
| BR14YS | 1705 |  | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 15-20 Nm |  |
| BR14YS-9 | 1857 |  | 0,9 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 | 15-20 Nm |  |
| DOR15YS | 1302 |  | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 21 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DOR15YS-1 | 1580 |  | 1,0 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 21 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DR14YS | 1352 |  | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DR14YS-9 | 1461 |  | 0,9 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DR15YS | 1334 |  | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DR15YS-9 | 1462 |  | 0,9 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DR17YS | 1351 |  | 0,7 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DR17YS-9 | 1463 |  | 0,9 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| ER15YS-9 | 1578 |  | 0,9 | P | max. 30.000 km | 16 mm | 26,5 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| GR14YS | 1574 |  | 0,7 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| GR15YS | 1575 |  | 0,7 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| GR15YS-9 | 1577 |  | 0,9 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| GR17YS | 1576 |  | 0,8 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| HR15YS | 1847 | \* | 0,8 | K | max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km | 16 mm | 11,2 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| LR14S | 1555 |  | 0,7 | P | max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| LR12YS | 1458 |  | 0,7 | P | max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| LR14YS | 1353 |  | 0,7 | P | max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| LR15YS | 1332 |  | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| LR15YS-9 | 1464 |  | 0,9 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| LR17YS | 1333 |  | 0,7 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| LR17YS-9 | 1465 |  | 0,9 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| NR14S | 1432 |  | 0,55 | P | max. 50 motohodin (Racing) / max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| NR15S | 1354 |  | 0,55 | P | max. 30.000 km | 21 mm | 12,7 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| RR15YS-1 | 1723 | \* | 1,0 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 25 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| RR17YS-1 | 2095 | \* | 1,0 | K | max. 30.000 km | 16 mm | 25 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |