|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type1 | type2 | type3 | code | custom | electrode gap | gasket/seal | Interval | key dimensions | thread length | thread | recommended tightening torque | detail |
| A-line 20 | 20 | DR15LDCY | 1444 |  | 0,8 | P | max. 55.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| A-line 23 | 23 | DR17LDCY | 1447 |  | 0,8 | P | max. 55.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| A-line 26 | 26 | DR15LDCY | 1459 |  | 0,8 | P | max. 55.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |