|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | code | custom | electrode gap | gasket/seal | Interval | key dimensions | thread length | thread | recommended tightening torque | detail |
| DOR08DS | 1799 | \* | 0,65 | P | max. 50 motohodin (Racing) | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DOR10DS | 1798 | \* | 0,65 | P | max. 50 motohodin (Racing) | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DOR12DS | 1719 | \* | 0,65 | P | max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| DOR14DS | 1720 | \* | 0,65 | P | max. 50 motohodin (Racing) / max. 20.000 km (Tuning) | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |