|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ype1 | type2 | type3 | code | custom | electrode gap | gasket/seal | Interval | key dimensions | thread length | thread | recommended tightening torque | detail |
| A-line 25 | 25 | RR15YPY-1 | 1455 |  | 1,1 | K | max. 100.000 km | 16 mm | 25 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| A-line 31 | 31 | GR17YPY-1 | 1454 |  | 1,1 | K | max. 100.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 | 10-20 Nm |  |
| A-line 35 | 35 | DR15YPY-1 | 1452 |  | 1,1 | P | max. 100.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |
| A-line 40 | 40 | ER15YPY-1 | 1552 |  | 1,0 | P | max. 100.00 km | 16 mm | 26,5 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm |  |