| code | | custom | electrode gap | | gasket/seal | Interval | key dimensions | | | thread length | | Thread |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOX15LE-1 | 1501 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 22 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR15LDC | 1372 | 0,8 | P | | max. 45.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR15LDC-1 | 1373 | 1,0 | P | | max. 45.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR17LDC | 1374 | 0,8 | P | | max. 45.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR17LDC-1 | 1375 | 1,0 | P | | max. 45.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR14TC | 1384 | 0,8 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR14TC-1 | 1385 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR15TC | 1329 | 0,8 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR15TC-1 | 1328 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR17TC | 1345 | 0,8 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DR17TC-1 | 1346 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| DX15LTC-1 | 1349 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| LR14TC | 1416 | 0,8 | P | | max. 60.000 km | | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| LR14TC-1 | 1457 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| LR15TC | 1323 | 0,8 | P | | max. 60.000 km | | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| LR15TC-1 | 1331 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| LR17TC | 1347 | 0,8 | P | | max. 60.000 km | | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| LR17TC-1 | 1348 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 | 20-30 Nm | |
| LX15LTC-1 | 1350 | 1,0 | P | | max. 60.000 km | | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 |  | |