| code | | custom | electrode gap | | gasket/seal | Interval | key dimensions | | thread length | Thread |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOEX14YP | 1957 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 21,5 mm | M 12x1,25 |
| BR12YP | 1524 |  | 0,7 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 19 mm | M 12x1,25 |
| DR14YP | 1425 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| DR14YP-1 | 1426 |  | 1,0 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| DR15YP | 1400 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| DR15YP-1 | 1401 |  | 1,0 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| DR17YP | 1402 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| DR17YP-1 | 1403 |  | 1,0 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| EEX14YP | 1958 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 26,5 mm | M 14x1,25 |
| ER17YP-1 | 1796 | \* | 1,0 | | P | max. 90.000 km | 16 mm | 26,5 mm | M 14x1,25 |
| GR15YP-1 | 1579 |  | 1,0 | | K | max. 90.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 |
| GR15YP-3 | 1835 | \* | 1,3 | | K | max. 90.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 |
| GR17YP-3 | 1838 | \* | 1,3 | | K | max. 90.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 |
| GR17YP-5 | 1475 | \* | 1,5 | | K | max. 90.000 km | 16 mm | 17,5 mm | M 14x1,25 |
| LR14YP | 1408 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| LR14YP-1 | 1409 |  | 1,0 | | P | max. 90.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| LR15YP | 1404 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| LR15YP-1 | 1405 |  | 1,0 | | P | max. 90.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 |
| LR17YP | 1406 |  | 0,8 | | P | max. 90.000 km | 21 mm | 19 mm | M 14x1,25 |